**Сведения**

**о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования «Город Кедровый» в течение 2017 года, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018 год.**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

Водозабор работает с 1993 года и эксплуатирует нижнеолигоценовый водоносный горизонт отложений атлымской свиты и новомихайловской свиты. По состоянию на 01.01.2018 подземный водозабор, состоит из 4-х эксплуатационных скважин.

Статусом единой водоснабжающей организацией на территории города в 2017 году наделено Общество с ограниченной ответственностью «Северная Тепловая Компания», общество осуществляет предоставление услуг холодного и горячего водоснабжения с использованием муниципального имущественного комплекса водоснабжения на правах аренды.

Производственный контроль качества питьевой воды централизованного подземного водозабора обеспечивается Испытательской лабораторией Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области». Испытательская лаборатория осуществляет свою деятельность на основании Аттестата аккредитации № RA.RU.510118

Производственный контроль качества питьевой воды производится Испытательской лаборатории в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Гигиенических нормативов ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и иных нормативных документов.

Контроль качества питьевой воды в распределительной сети централизованной системы водоснабжения производится в течение всего года 1 раз в квартал по химическим показателям и 1 раз в месяц по бактериологическим показаниям. В качестве контрольных точек выбраны участки распределительной сети ЦТП и места массового пребывания людей МБДОУ детский сад № 1 «Родничок», МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и Филиал ОГБУЗ "Бакчарская РБ" Медицинский центр г. Кедрового.

**В течение 2017 года ни в одной из контрольных точек отбора проб на городской водопроводной сети не зарегистрировано бактериального загрязнения**. **По итогам проведенного контроля качества - качество питьевой воды в распределительной сети города Кедрового в период 2017 года соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.**